(module SSD1322_DSP (layer F.Cu) (tedit 5F5CB927)
  (fp_text reference REF** (at 0.3 0.3) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SSD1322_DSP (at 0.3 -0.7) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.54 0 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 -2.54 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.54 -2.54 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0 -5.08 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 2.54 -5.08 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 0 -7.62 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 2.54 -7.62 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 0 -10.16 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 2.54 -10.16 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 0 -12.7 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 2.54 -12.7 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 0 -15.24 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 2.54 -15.24 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 0 -17.78 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 2.54 -17.78 180) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 1.05156 -22.90064 180) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 1.05156 5.60324 180) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -93.94952 5.59816 180) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -93.94952 -22.90064 180) (size 3 3) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
)
