(module XTAL_ABLS-8.000MHZ-B2-T (layer F.Cu) (tedit 5F5AB880)
  (fp_text reference REF** (at -4.62534 -3.33525) (layer F.SilkS))
  (fp_text value XTAL_ABLS-8.000MHZ-B2-T (at 6.70593 3.26547) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at 4.75 0) (size 5.6 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -4.75 0) (size 5.6 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
