(module contact (layer F.Cu) (tedit 0)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.375) (layer F.SilkS))
  (fp_text value contact (at 0 3.375) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd oval (at -0.489897 -2.3) (size 0.979795 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at 0.442144 -1.8) (size 2.585581 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd oval (at -0.294144 -1.3) (size 3.682542 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at 0.240396 -0.8) (size 4.256293 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd oval (at -0.212181 -0.3) (size 4.539506 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at 0.208255 0.2) (size 4.567463 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd oval (at -0.233356 0.7) (size 4.333287 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at 0.279946 1.2) (size 3.82645 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd oval (at -0.392683 1.7) (size 2.880694 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd oval (at 0.593717 2.2) (size 1.187434 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.187434 2.199999 241.6423634) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.352986 2.102243 237.2349958) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.510537 1.992053 232.8276281) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.659154 1.870082 228.4202605) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.797958 1.73705 224.0128928) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.926129 1.593745 219.6055251) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.042908 1.441015 215.1981575) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.147605 1.279761 210.7907898) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.2396 1.110939 206.3834222) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.31835 0.935547 201.9760545) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.383389 0.754622 197.5686869) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.434332 0.569233 193.1613192) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.470877 0.380478 188.7539516) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.492809 0.189473 184.3465839) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.499998 -0.002652 179.9392163) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.492401 -0.194762 175.5318486) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.470064 -0.38572 171.1244809) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.433118 -0.574397 166.7171133) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.381782 -0.759677 162.3097456) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.31636 -0.940464 157.902378) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.237238 -1.115689 153.4950103) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.144885 -1.284315 149.0876427) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.039846 -1.445346 144.680275) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.922743 -1.597828 140.2729074) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.794269 -1.740861 135.8655397) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.655182 -1.873598 131.4581721) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.506307 -1.995253 127.0508044) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.348523 -2.105109 122.6434367) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.182763 -2.202514 118.2360691) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.010008 -2.286893 113.8287014) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.979795 -2.3 113.0739181) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.979795 -2.3 66.92608193) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.153647 -2.217904 62.51871428) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.320675 -2.12269 58.11134662) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.479893 -2.014923 53.70397897) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.630358 -1.895239 49.29661131) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.77118 -1.764346 44.88924366) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.901528 -1.623018 40.48187601) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.020629 -1.472092 36.07450835) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.12778 -1.312459 31.6671407) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.222347 -1.145063 27.25977304) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.30377 -0.970896 22.85240539) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.371569 -0.790987 18.44503773) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.425341 -0.606399 14.03767008) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.464769 -0.418225 9.630302421) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.48962 -0.227578 5.222934766) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.499746 -0.035584 0.8155671116) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.495089 0.156619 356.4081995) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.475675 0.347896 352.0008318) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.441619 0.537116 347.5934641) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.393123 0.72316 343.1860965) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.330473 0.904926 338.7787288) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.254041 1.081341 334.3713612) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.164277 1.25136 329.9639935) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.061713 1.413978 325.5566259) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.946956 1.568234 321.1492582) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.820684 1.713215 316.7418906) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.683645 1.848063 312.3345229) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.536647 1.971982 307.9271553) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.380562 2.084237 303.5197876) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.216311 2.184166 299.1124199) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.187434 2.2 298.3576366) (size 0.2 0.2) (layers F.Cu F.Mask))
)
