(module contact2 (layer F.Cu) (tedit 5F668F76)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.375) (layer F.SilkS))
  (fp_text value contact2 (at 0 3.375) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd custom (at 0 0.2) (size 0.18 0.18) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor circle))
    (primitives
      (gr_arc (start 0 -0.2) (end 0 2.4) (angle 147.8) (width 0.2))
      (gr_line (start 0.6 2.4) (end 0 2.4) (width 0.18))
      (gr_line (start 1.265 1.6) (end -1.8762 1.6) (width 0.18))
      (gr_line (start 1.9596 0.8) (end -2.4 0.8) (width 0.18))
      (gr_line (start 2.1879 0) (end -2.5923 0) (width 0.18))
      (gr_line (start 2.1166 -0.8) (end -2.5298 -0.8) (width 0.18))
      (gr_line (start 1.6497 -1.6) (end -2.1909 -1.6) (width 0.18))
      (gr_line (start 0.2471 -2.4) (end -1.3856 -2.4) (width 0.18))
    ))
  (pad 2 smd custom (at 0 -0.2 180) (size 0.18 0.18) (layers F.Cu F.Mask)
    (zone_connect 0)
    (options (clearance outline) (anchor circle))
    (primitives
      (gr_arc (start 0 -0.2) (end 0 2.4) (angle 147.8) (width 0.2))
      (gr_line (start 0.6 2.4) (end 0 2.4) (width 0.18))
      (gr_line (start 1.265 1.6) (end -1.8762 1.6) (width 0.18))
      (gr_line (start 1.9596 0.8) (end -2.4 0.8) (width 0.18))
      (gr_line (start 2.1879 0) (end -2.5923 0) (width 0.18))
      (gr_line (start 2.1166 -0.8) (end -2.5298 -0.8) (width 0.18))
      (gr_line (start 1.6497 -1.6) (end -2.1909 -1.6) (width 0.18))
      (gr_line (start 0.2471 -2.4) (end -1.3856 -2.4) (width 0.18))
    ))
)
