(module MOLEX_500075-1517 (layer F.Cu) (tedit 5F5A999C)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.825 -4.135 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MOLEX_500075-1517 (at 6.795 4.135 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole circle (at -1.6 1.3) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -0.8 -1.3) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.0 1.3) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.8 -1.3) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 1.6 1.3) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S1 thru_hole oval (at -3.65 0.0) (size 2.0 4.0) (drill oval 0.7 2.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad S2 thru_hole oval (at 3.65 0.0) (size 2.0 4.0) (drill oval 0.7 2.45) (layers *.Cu *.Mask))
)