(module bourns_ECW0J-C24-EE24L (layer F.Cu) (tedit 5F5ABB1F)
  (fp_text reference REF** (at 0 1.88468) (layer F.SilkS))
  (fp_text value bourns_ECW0J-C24-EE24L (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
  (pad A thru_hole rect (at -2.54 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad C thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 11.4 -8.4) (size 1.524 1.524) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -11.4 -8.4) (size 1.524 1.524) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at -11.4 -23.6) (size 1.524 1.524) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 11.4 -23.6) (size 1.524 1.524) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
